(1)

300 > 1940 PC: 300

301 > 5941 AC:

302 > 2941 IR: 1940

940 > 0003

941 > 0002

------------------------------------------------------------------------

300 > 1940 PC: 301

301 > 5941 AC: 0003

302 > 2941 IR: 1940

940 > 0003

941 > 0002

------------------------------------------------------------------------

300 > 1940 PC: 301

301 > 5941 AC: 0003

302 > 2941 IR: 2941

940 > 0003

941 > 0002

------------------------------------------------------------------------

300 > 1940 PC: 302

301 > 5941 AC: 0005 > 3+2 = 5

302 > 2941 IR: 5941

940 > 0003

941 > 0002

------------------------------------------------------------------------

300 > 1940 PC: 302

301 > 5941 AC: 0005

302 > 2941 IR: 2941

940 > 0003

941 > 0002

------------------------------------------------------------------------

300 > 1940 PC: 302

301 > 5941 AC: 0005

302 > 2941 IR: 2941

940 > 0003

941 > 0002

------------------------------------------------------------------------

(2)

300 > 550 PC: 300

301 > 551 AC:

302 > 600 IR: 550

550 > 0003

551 > 0004

------------------------------------------------------------------------

300 > 550 PC: 300

301 > 551 AC: 0003

302 > 600 IR: 550

550 > 0003

551 > 0004

------------------------------------------------------------------------

300 > 550 PC: 301

301 > 551 AC: 00021

302 > 600 IR: 551

550 > 0003

551 > 0004

------------------------------------------------------------------------

300 > 550 PC: 302

301 > 551 AC: 0007 > 3+4 = 7

302 > 600 IR: 600

550 > 0003

551 > 0004

------------------------------------------------------------------------

300 > 550 PC: 303

301 > 551 AC: 0007

302 > 600 IR: 500

550 > 0003

551 > 0004

------------------------------------------------------------------------

(3)

300 > 3005

301 > 5940

302 > 7006

940 > 0002

941 >

IR: 3005 AC: 3

IR: 5940 AC: 3+2 = 5

IR: 7006 AC: device 6

------------------------------------------------------------------------